

Zu übermitteln an: Bezirksabfallverband Eferding

 Josef-Mitter-Platz 2, 4070 Eferding

 eferding@umweltprofis.at, 07272/5005-20

**Mengenmeldung nach dem Gebäudeabbruch**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bau-/AbbruchwerberIn**(Name, Anschrift, Tel.-Nr. ) |  |
| **Adresse des Abbruchobjektes**(Anschrift) |  |
| **Katastral-Gemeinde** |  | Grundstücksnummer  |
| **Objektbeschreibung**  | Alter bzw. Baujahr: | Außenmaße (Länge x Breite x Höhe) |
| **Bisherige Nutzung**  | 🞎Wohnhaus 🞎Landwirtschaft 🞎Betriebliche Nutzung  |
| **Abbruch- oder Baubescheid** (Aktenzahl) |  | Zeitpunkt des Abbruchs(Monat/Jahr) |
| **Abfallart**  | **Schlüssel-****nummer** | **Menge****in m³** | **Gewicht in to** | **Übernehmer** (Sammler/Behandler, Adresse)**oder bei Eigenverwertung,** (Ort der Wiederverwendung) |
| **Asphaltaufbruch/Bitumen**  (2,2 to / m³) | 54912 |   |  |  |
| **Natursteine, Lehm und Lehmziegel** ohne Mörtelreste (1,6 to / m³) | 31411-33 |  |  |  |
| **mineralischer Bauschutt** (1,5 to / m³)(z.B. Ziegel mit Mörtel und Putzen vermischt) | 31409 |   |  |  |
| **Betonabbruch** (2,2 to / m³) | 31427 |   |  |  |
| **Kaminmauerwerk** (1,4 to / m³)NUR KONZESSIONIERTE ÜBERNEHMER! | 31414 |   |  |  |
| **Bau- und Abbruchholz** (0,4 to / m³) behandelt, lackiert, verunreinigt | 17202 |  |  |  |
| **Bau- und Abbruchholz** (0,4 to / m³)Unbehandelt, nicht verunreinigt, nicht kontaminiert | 17202-02 |   |  |  |
| **Asbestzement** (530kg / m3)(insb. Eternit Dach- u. Fassadenplatten, Rohre) | 31412 |   |  |  |
| **Sonstiges**  |  |   |  |  |
| Die bei der Abfallart angeführten Umrechnungsfaktoren sind Durchschnittswerte! Die tatsächlichen Werte können davon deutlich abweichen. Diese Faktoren werden aber für eine einheitliche Berechnung empfohlen.Ich/wir bestätige/n hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit der Mengenmeldung Gebäudeabbruch |
| **Datum** |  | **UnterschriftBauwerberIn** |  |